품 명	고글일체형 반면형 방독마스크
용 도	입자상 물질(분진, 미스트, 박테리아 등의 미생물)로부터 눈과 호흡기를 보호하기 위한 장비
제 원 및 특 징	❑ 마스크 □ 반면형 직결식 마스크와 고글이 리벳장치에 의해 결합된 일체형 구조로 고글 하단의 돌출된 홈이 마스크 상단부에 완전히 결합 되어 고정되어야 함 □ 보다 대형화된 배기밸브를 통해 호흡이 편하고 일반 대화가 가능할 것 □ 고글렌즈는 안티 포그 처리 및 스크레치 방지코팅이 되어 있을 것 □ FDA에 부합하는 의료용 등급의 TPE 소재의 사용 및 라텍스, 실리콘 프리로 피부알레르기를 유발하지 않을 것 □ 크기 : 180(W) x 180(D) x 175(H) mm (오차범위 ±5%) □ 무게 : 324g (오차범위 ±5%) □ 인증 : 산업융합 신제품 적합성 인증, CE(EN 166, EN140) 인증, 안전인증(직결식 반면형, 저농도, 유기화합물용, 방진 특급, 일반 플라스틱 보안경) ❑ 방진 방독 정화통 □ 정화통은 초소형/초경량 디자인으로서 유기화합물용(시클로헥산 C6H12 등 끓는점이 65℃ 이상인 유기물질) 활성탄과 HESPA 방진특급 필터(기계적 집진 방식, 0.3μ 크기의 염화나트륨 NaCl 입자를 99.95% 이상 포집)가 결합된 구조로 분리가 되지 않는 구조일 것 □ 정화통은 하단부 중앙에 흡기밸브가 부착된 형태로 중앙부가 마스크 내부에 1차 결합되고 마스크에 정화통의 전체가 2차로 결합되는 양구 탈착식 구조로서 면체와 완전히 밀착되는 형태 □ 정화통은 시클로헥산 1000ppm 농도에서 제독능력 70분 이상일 것 □ 방진 필터는 기계적 집진 방식의 필터로서 사용환경이나 조건에 관계 없이 방진 특급 이상 수준의 분진 포집 효율을 유지할 것 □ 크기 : 60(W) x 48.5(D) x 95(H) mm (오차범위 ±5%) □ 무게 : 83g (오차범위 ±5%) □ 인증 : EN14387 ❑ 케이스 □ 깨끗한 환경에서 마스크 보관이 가능하며, 손잡이가 있어 휴대 및 이동이 간편한 구조 및 지퍼로 잠금이 가능할 것
구 성	□ 고글일체형 마스크, 정화통 2세트(방진필터 포함), 케이스, 사용자 설명서
기 타	□ 납품 시, 제작사 또는 국내 대리점의 사후관리 증명서 제출조건 □ 납품 시, 한글 사용설명서 제출 조건 □ 납품 시, 산업융합 신제품 적합성 및 CE 인증서 제출 조건