품 명	매몰자 음향 탐색장비
용 도	붕괴 및 매몰사고 현장에서 생존자의 움직임에 의한 진동 및 소리 등을 통해 정확한 위치 파악이 가능한 첨단 장비.
특 징	□ 센서의 감도 조절 및 개별적으로 중단이 가능하여, 요구조자의 위치 파악에 용이 □ 터치스크린 시스템으로 조작 및 운용에 용이 □ 음성 및 데이터 저장 가능 □ 3가지 모드의 필터로 각 상황에 따라 효율적인 잡음 제거가 가능 □ 제어 모니터를 충전과 동시에 운용 가능 □ 제어 모니터에 한글 사용설명서가 내장되어 현장에서 사용 시 용이
제 원	❑ 전체 시스템 □ 사용 온도 : -10℃ ~ 60℃ (오차범위 ±5%) □ 보관 온도 : -25℃ ~ 70℃ (오차범위 ±5%) □ CE 적합성 선언문 ❑ 진동 센서 □ 진동 센서 : 6개 □ 방수 : IP68 □ 케이블 길이 : 11m (오차범위 ±5%) □ 평탄하지 않은 지반에 센서를 고정하기 위한 고정용 핀 부착 가능 ❑ 음향 센서 □ 음향 센서 : 1개 □ 방수 : IP44 □ 마이크 및 스피커가 내장되어 구조 대원과 요구조자간 대화 가능 ❑ 헤드셋 □ 별도의 버튼을 누르지 않고 마이크를 통하여 대화 가능 □ 케이블 길이 : 1.2m (오차범위 ±5%) ❑ 제어 모니터 □ 크기 : 270 x 152 x 82 mm (오차범위 ±5%) □ 모니터 : 7인치 (오차범위 ±5%) □ 방수 : IP54 □ 필터링 : High Pass Low Pass : 2 Band Pass : 500Hz ~ 1,100Hz □ 사용 시간 : 6시간 (오차범위 ±5%) □ 충전 시간 : 4시간 (오차범위 ±5%) □ 배터리 : NIMH 충전식 배터리 (자연방전을 최소화한 배터리로 운용 및 관리용이) ❑ 케이스 □ 무게 : 11.0 kg (오차범위 ±5%) □ 케이스 크기 : 1,190 x 415 x 160 mm (오차범위 ±5%)
구 성	□ 제어 모니터 1개, 진동 센서 6개, 음향 센서 1개, 헤드셋 1개, 센서 고정용 핀, 제어 모니터용 하네스 1개, 충전기 1개, 차량용 충전기 1개, 보관 및 운반용 케이스 1개
기 타	□ 납품 시, 제작사 및 국내 공식대리점의 사후관리증명서 제출 조건 □ 납품 시, KC 인증서 제출 조건 □ 납품 시, CE 적합성 선언문 제출 조건 □ 한글 사용설명서 제출 조건