품 명	유해 가스 경보기
용 도	맨홀, 화학공단 등 복합사고의 가능성이 농후한 현장에서 대원이 유해가스에 노출 시 경보하여 즉각 대처할 수 있도록 하는 장비
특 징	□ 약 73여 종류 유독성/가연성 가스 및 탄화수소군(Hydrocarbon) 가스를 감지하여 메탄 기준 LEL (Lower Explosive Limit) 10% 농도에 자동경보. □ 사용자가 비상 시 구조요청이 가능한 수동알람 기능. □ 경보기 부착은 그립클립 또는 D-Ring 두 가지 방식으로 견고한 부착가능. □ 장갑을 착용한 상태로도 버튼조작이 용이함. □ 육안식별에 용이한 연두색 케이스로 경보 시 전면의 적색 LED 점멸. • 로우 배터리(low Battery)표시 : 저전압 시 경보음 작동 및 전원 표시등 점멸
제 원	□ 크기 : 54(W) x 81(H) x 56(D) mm (오차범위 ±5%) □ 무게 : 230 g (배터리 포함) (오차범위 ±5%) □ 재질 : 내충격, 고강도의 플라스틱 □ 배터리 : AA 알카라인 배터리 3개 □ 사용시간 : 20시간(대기 모드) (오차범위 ±5%) • 경보음 : 3m 거리에서 77+dBA 이상 (오차범위 ±5%) □ 가스 센서 : MOS(Metal Oxide Semiconductor) 방식의 고체형 센서. 메탄 기준 LEL (Lower Explosive Limit) 10% 농도에 자동경보. □ 방수성능 : IPX7 (공인인증기관 시험성적서 제출조건) □ 인증 : KC 및 ISO 9001 : 2015

제  원

□ 탐지 가능 가스 :

ACETONE 아세톤	HEXANE 헥산	SULFUR DIOXIDE 이산화황
ACETYLENE 아세틸렌	HYDROGEN 수소	TERPHENYLS 터페닐
ACRYLATES 아크릴레이트	HYDROGEN CHLORIDE 염화수소	TOLUENE 톨루엔
ACRYLONITRILE 아크릴로니트릴	HYDROGEN CYANIDE 사이안화수소	TRICHLOROETHANE 트라이클로로에테인
AEROSOL 에어로졸	HYDROGEN SELENIDE 셀렌화수소	TRICHLOROETHYLENE 트리클로로에틸렌
ALCOHOL 알콜	HYDROGEN SULFIDE 황화수소	TURPENTINE 테레빈유
AMMONIA 암모니아	ISOPROPANOL 아이소프로판올	VINYL CHLORIDE 염화 비닐
BENZENE 벤젠	JET FUEL 제트연료	VINYL TOLUENE 비닐톨루엔
BUTANE 부탄	KEROSENE FUMES 등유 가스	XYLENE 크실렌(자일렌)
BUTANOL 부탄올	L.P. GAS 엘피지	XYLOL 크실롤
BUTYRATE 부티레이트(낙산)	LACQUER THINNER 래커 희석액	CARBON TET. 사염화탄소
CHLORIDE 염화물	MEK 메틸에틸케톤	METHANE 메탄
CHLOROFORM 클로로포름	METHANOL 메탄올	CHLOROPICRINE 클로로피크린
CYCLOHEXANONE 사이클로헥사논(아농)	METHYL ACETATE 아세트산메틸	METHYL ALCOHOL 메틸알코올
DECHLOROETHANE 디클로로에탄	METHYL BROMIDE 메틸브로마이드	DIESEL FUMES 디젤
METHYL CHLORIDE 염화메틸	DIMETHYLAMINE 디메틸아민	METHYL ETHER 메틸에테르
DISOCYNATE 디이소시아네이트	METHYL MERCAPTAN 메틸메르캅탄	EPOXIES 에폭시
METHYLENE 메틸렌	ETHANE 에탄	NAPTHA 나프타
ETHANOL 에탄올	NATURAL GAS 천연가스	ETHYLENE 에틸렌
N-BUTYL ACETATE 초산부틸	ETHYLENE OXIDE 에틸렌옥사이드	PAINT THINNER 도료희석제
FLOURINE 불소	PENTANE 펜탄	FORMALDEHYDE 포름알데히드
PERCHLOROETHYLENE 퍼클로로에틸렌	FUEL OIL 연료유	PROPANE 프로판
GASOLINE FUMES 가솔린 가스	PROPELLANTS (스프레이용)압축가스	HALON 할론
PROPRIONATE 프로피오네이트	STYRENE 스타이렌	HEPTANE 헵탄
FREON 프레온

구  성

• 경보기 본체, AA 배터리 3개

기  타

□ 납품 시, 한글 사용설명서 제출조건.
• 납품 시, 제작사 또는 국내 공식 대리점의 사후관리 증명서 제출조건.

□ 납품 시, 국내 KC 인증서 제출조건.

□ 납품 시, ISO 9001 : 2015 인증서 제출조건.