품  명

헤드 랜턴

용  도

야간의 구조 및 각종 야외 활동에서 대원이 착용하여 작업 현장에서 시야를 확보하기 위한 장비

특  징

□ 최대 850 lumen의 밝기 및 최대 550m 조사거리

□ 3개의 버튼으로 주·보조 광원 on/off 및 광량조절, 자동변환모드 작동

□ 헤드 부 상단에 위치한 2개의 버튼을 이용하여 수동으로 협각LED와 광각LED 각각 또는 동시점등 및 광량조절 가능.

□ 자동변환모드는 조사물체와의 거리에 따라 협각 또는 광각LED가 자동 점등

□ 어두운 현장에서 활자 또는 지도 관찰 시 용이한 광량조절이 가능한 보조LED.

□ 랜턴 헤드 각도 조절(최대 180°)로 원하는 곳의 시야 확보 가능

□ 전원 잠금 기능으로 의도치 않게 전원이 켜지는 것을 방지

□ 후방의 배터리 부에 대원식별 및 인식 가능한 3가지 색상(빨강, 파랑, 녹색) 점멸 경고등

제  원

□ 본체크기 : 85(L) x 46(D) x 39(H) mm (헤드램프 부) (오차범위±5%)

□ 무게 : 291g (배터리 부 및 배터리 포함) (오차범위±5%)

□ 조명 : CREE LED x 2, 보조LED x 2, 후방LED x 1

□ 사용시간 (출력 lumen 당 사용시간 - 오차범위 ±5%) :

모드	lumens	runtime
Spot + Flood	850	2시간 45분
Narrow High	620	4시간
Narrow Low	45	50시간
Wide High	590	4시간
Wide Low	37	50시간

□ 배터리 : AA 알카라인 배터리 x 4

□ 방수 : IPX4

구  성

□ 헤드 랜턴 본체, 스트랩, AA 알카라인 배터리 X 4

기  타

□ 납품 시 사용설명서 제출 조건(한글사용 설명서 첨부)

□ 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 조건