품  명

화학용 전면형 마스크

용  도

방사선 및 생화학 상황시 안면부 및 호흡기를 보호하여 주는 장비

특  징

및

제  원

□ 마스크

• 충격과 긁힘에 강한 폴리우레탄 재질의 1안식 바이저로 누르거나 구부려도

변형이 오지 않아 보관 및 사용에 용이함.

• 클로로-부틸과 실리콘을 합성한 고무 재질로 얼굴과의 흡착력 강화

• Chin-flap(목 부분 덮게)으로 기밀성 향상과 보호복 착용에 용이

• 공기분산 디자인으로 바이저의 김 서림 방지, 열 축적 최소, 재 흡입되는 이산화탄소 감소 및 흡입저항 감소

• 필터의 교체주기를 색상으로 표시해주는 기능으로 사용 및 관리에 용이함.

• 하네스에 부착된 스트랩을 사용하여 손쉽고 신속한 착용가능.

• 무게 : 490g (오차범위 ± 5%)

• 인증 : CE의 개인보호장비에 관한 지침인 89/686/EEC

□ 필터

• 크기 : 111mm(직경) (오차범위 ± 5%)

• 무게 : 365g (오차범위 ± 5%)

• 사용온도 :  -32℃ ~ +71℃ (오차범위 ± 5%)

• 사용습도 : 5% ~ 100% RH (오차범위 ± 5%)

• 잔량표시 : 필터의 교체주기를 표시해주는 기능으로 하단에 위치

• 인증 : CE

※ 보호 능력 (표 참조)

Nerve Agents (신경 작용제)	Blister agents (수포 작용제)	Blood Agents (혈액 작용제)	Riot Control Agents (폭동진압 관련)	Biological Agents (생물 작용제)
"G" series "V" series Any thickened form of agent	Mustard Lewisite Any thickened form of agent	Hydrogen Cyanide Cyanogen Chloride	CS CN OC (pepper spray)	Virus Bacteria

구  성

□ 마스크 1개, 필터 2개, 이동 및 보관용 가방 1개

기  타

□ 계약 시 제조사 공급증명서 제출 조건

□ CE 인증서 제출 조건