품  명

충전식 지역 조명등

용  도

야간의 구조 및 각종 야외활동에서 주변에 배치하여 시야를 확보하기 위한 장비

특  징

□ 최대 2000 lumen의 밝기

□ 버튼 하나로 총 3단계의 광량조절 및 광색 선택가능

□ 확장식 폴을 이용하여 최대 1.5m까지 높이 조절 가능

□ 헤드가 360° 회전 가능하여 원하는 곳의 시야 확보 가능

□ 탈부착이 가능한 헤드에 자석, 고리가 있어 철재구조물등 적절한 위치에 부착 및 걸어서 사용가능

□ 최대 4시간 30분사용 가능

제  원

□ 크기 :

- 축소 시 : 80 x 80 x 665 mm (오차범위 ±5%)

- 폴 확장 시 최대 1.5m(오차범위 ±5%)

□ 무게 : 1.8kg (오차범위 ±5%)

□ 사용시간 (출력 lumen 당 사용시간 - 오차범위 ±5%) :

모드	밝기	사용 시간
High	2000	1시간 30분
Medium	1200	2시간 30분
Low	700	4시간 30분

□ 방수 : IPX4

구  성

□ 본체, 충전기, 보관용 가방

기  타

□ 납품 시, 사용설명서 제출조건(한글사용 설명서 첨부)

□ 납품 시, KC 인증서 제출 조건

□ 납품 시, 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출

□ 현재 규격은 최신 규격과 상이할 수 있으니 별도 문의주시기 바랍니다.