품 명	방향표시형 라이트라인 100m
용 도	다중이용시설, 터널, 지하철, 지하 공동구 등에서 소방 활동 시 소방대원과 요구조자의 구조 활동 및 대피 유도에 사용하는 장비
특 징	□ 100m 발광 케이블 포함 8kg으로 이동 및 사용이 용이 □ 케이블 끝단에 금속재질의 카라비너 장착으로 장갑을 착용한 상태에서도 라인의 고정 및 확장 용이 □ 본체는 알루미늄 재질의 팔각형 형태이며, 측면에 적색의 케이스 보강 브라켓을 사용하여 내구성, 시인성 강화 □ 감압식 모드 전환(점등, 점멸 및 방향전환) 버튼을 사용하여 장갑을 착용한 상태에서도 조작이 용이 □ 손잡이와 케이블 풀림방지 장치가 동일한 면에 위치하여 장비 이동 시 케이블 길이 조절에 용이 □ 전원 스위치 주변에 스테인리스 강 재질의 가드가 설치되어 오작동 방지 □ 숫자(0~ 100%)로 배터리 잔량표시가 가능. □ 제조년월, 제품명 및 모델명 등을 음각한 스테인리스 강 재질의 명판을 부착하여 장비 관리에 용이
제 원	□ 본 체 (라인 및 전원부 일체형) □ 크기 : 395(L)mm x 300(H)mm x 200(W)mm (오차범위 ±5%) □ 무게 : 8kg (케이블 포함, 오차범위 ±5%) □ 길이 및 외경 : 100m / 5.5mm (오차범위 ±5%) □ 사용 시간 : 연속점등 5시간, 연속점멸 8시간 (오차범위 ±5%) □ 배터리 : 리튬이온 13400mhA □ 충전 시간 : 최소 4시간 (오차범위 ±5%) □ 인장강도 : 100kg (오차범위 ±5%). □ 인증 및 시험성적: -케이블 화염전파 성능 시험기준(UL 1581)의 1등급(VW-1) 적합 인증서 제출조건 - KC인증(본체, 충전기, 배터리) 제출조건. - 완성품 (배터리 및 케이블 포함) 고온 시험 : 125도에서 2시간 케이블 고온시험 : 155도에서 2시간 - 본체 IP68 공인인증기관 시험성적서 제출조건.
구 성	□ 라이트라인 본체, 충전기, 이동 및 보관용 가방
기 타	□ 납품 시, 제작사 및 공식 대리점의 사후관리 증명서 제출 조건 □ 납품 시, 케이블 화염전파 성능 시험(UL 1581기준 1등급) 인증서 제출조건 □ 납품 시, 완성품 및 케이블 고온시험 시험성적서 제출조건 □ 납품 시, 본체 IP68등급 시험성적서 제출조건 □ 납품 시, KC 인증서(본체, 충전기, 배터리) 제출조건 □ 납품 시, 한글 사용설명서 제출 조건
비 고	제품명:IGL-100 FE , 제조사:트리니티윙, 제조국:대한민국, 물품분류번호:46161793