품 명	다목적 위험 알림등 (PULSAR NAVSTAR)
용 도	교통 통제, 구역 설정 등 야간에 신호 전달을 위해 고안된 다목적 조명장비
특 징	□ 보관케이스에서 탈착 시 자동으로 전원이 켜지며, 탈착한 순서로 10대의 조명을 순차적으로 배치하여 구역설정을 자유로운 형태로 신속한 배치가능. □ 배치한 모든 조명등의 조명모드를 일괄적으로 변경가능. □ 조명장비 뒷면에 위치한 자석으로 철재구조물에 부착가능. □ 충전 기능이 포함된 보관케이스로 보관 및 관리에 용이함. □ 두 가지 버튼으로 6개의 조명모드 및 3가지 색상(청색, 황색, 적색) 선택. □ 조명등은 전체(360°)가 발광하는 구조이며 최대 1km의 조사거리. □ 조명 모드에 따라 최대 72시간 사용가능.
제 원	□ 크 기 : 112 x 112 x 37 mm (알림등) (오차범위 ±5%) 370 x 150 x 335 mm (보관 및 충전케이스) (오차범위 ±5%) □ 무 게 : 5kg(케이스 및 알림등 10개 포함) (오차범위 ±5%) □ 배터리 : 리튬이온 배터리 □ 사용 시간 : 최대 72시간 (오차범위 ±5%) □ 충전 시간 : 최대 12시간 (오차범위 ±5%) □ 내구성 : IP68, 최대 하중 (3 ton) □ 작동 온도 : -40℃~60℃
구 성	□ 알림등(10개), 보관 및 충전케이스, 어댑터
기 타	□ 납품 시 사용설명서 제출조건(한글사용 설명서 첨부) □ 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출