품 명	매몰자 전파 탐색장비
용 도	매몰현장에서 전파를 이용하여 생존자탐색에 사용되는 첨단장비
특 징	□ 전파 탐색장비 본체에 내장된 GPR 센서가 탐색 범위 내의 타겟을 탐색하여 무선으로 연결된 타블릿 화면에 표시 □ 태블릿에 한글 인터페이스가 내장되어 편의성 향상 □ 터치 스크린 방식의 타블릿으로 조작이 용이 □ 태블릿에 기록된 자료를 USB에 따로 저장/보관 가능하여 자료 관리가 용이 □ 모든 구성품을 본체 케이스 내부에 보관이 가능하여 보관 및 이동이 용이 □ 탐색되는 대상의 신호 강도에 따른 수신 감도 조절이 가능 □ 탐색 진행 중 이전 탐색 데이터 조회 가능 □ 탐색된 대상이 인명 및 생물일 경우 호흡 유무 표시가 가능하여 탐색 대상의 생사 여부 파악에 용이 □ 태블릿 및 전파 탐색장비 본체의 배터리 잔량 표시 기능 □ 탐색 동시에 탐색 당시 시간 함께 기록 □ 태블릿에서 무선 조작이 가능하며 무선 신호 강도 표시 기능 구비 □ 배경 잡음 표시 기능으로 양질의 탐색 신호 측정이 가능 □ 간편 모드 및 세부조정 모드의 2가지 탐색 모드를 제공하여 상황에 따라 선택하여 사용 가능
제 원	❑ 본체 □ 크기 : 약 530 x 325 x 325 mm □ 무게 : 약 7.9 kg (배터리, 충전기, 타블릿 포함 : 약 11 kg) □ 전원 : 9 Ah / 12 V (교환 및 충전 가능) □ 소비 전력 : 1.2 암페어 □ 사용 시간 : 약 5 ~8 시간 □ 사용 범위 : 약 2 ~ 30 m 중 선택 가능 □ 최대 탐지 면적 : 약 28,260m3 □ 운용 환경 : 공기, 눈, 돌, 흙 중 선택 가능 □ 사용 온도 : 약 -40℃ ~ 50℃ □ 탐색 주기 : 약 15, 30, 60, 180초 중 선택 가능 □ Wi-Fi 범위 : 약 75 m □ 인증 : ❑ 컨트롤 화면장치 □ 크기 : 약 213 x 133 x 19 mm □ 무게 : 약 550g Kg(악세사리 제외) □ 디스플레이 : 7” 터치 스크린 □ 프로세서 : 안드로이드 □ 내구성 : IP 65
구 성	□ 본체, 태블릿, 배터리 충전기, 사용설명서,Quick Start 설명서
기 타	□ 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출조건 □ 한글사용자 설명서 제출 □ 납품 시 CE 적합성 선언서 제출 조건