품  명

충전식 휴대형 조명등

용  도

야간의 구조 및 각종 야외활동에서 주변에 배치하여 시야확보를 위한 장비

특  징

□ 최대 3,500 lumen의 밝기

□ 최대 30m의 조사거리로 넓은 시야확보

□ 조명등 헤드 각도 조절(최대 90°)로 원하는 곳의 시야 확보가능

□ 버튼하나로 밝기단계 (1, 2) 선택 및 광량 10%~100%조절 가능

□ 하부 지지대에 탈부착이 가능한 자석이 있어 차량 및 철재구조물 등 적절한 위치에 부착하여 사용가능

□ 조명헤드 뒷면에 충전기 보관함이 있어 보관 및 관리에 용이

제  원

□ 크기 : 310(L) x 350(W) x 285(H) mm (오차범위 ±5%)

□ 무게 : 1.52kg(충전기 포함) (오차범위 ±5%)

□ 배터리 : 7.4V / 13.2Ah(Li-Ion)

□ 사용시간 (출력 lumen 당 사용시간 - 오차범위 ±5%) :

밝 기	1750 lm	3,500 lm
시 간	8 시간 (오차범위 ±5%)	4 시간 (오차범위 ±5%)

□ 충전 시간 : 5 시간 (오차범위 ±5%)

□ 방수 : IP54

구  성

□ 본체, 탈부착 자석 3개, 충전기, 한글사용설명서

기  타

□ 납품 시, 사용설명서 제출 조건(한글사용 설명서 첨부)

□ 납품 시, KC 인증서 제출 조건

□ 납품 시, 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출조건.