품  명

휴대용 탐조등

용  도

야간에 탐색 및 구조 작업을 위해 시야확보 조명장비.

특  징

□ 최대 11,600루멘의 밝기 및 최대 525m의 조사거리

□ 다이얼 회전방식으로 5단계의 광량조절 및 점멸모드 선택가능

□ 전원 잠금 기능으로 의도치 않게 전원이 켜지는 것을 방지하여

배터리 관리에 용이함.

□ 배터리의 잔량에 따라 3단계로 나뉘어 배터리 상태표시 가능.

제  원

□ 크기(mm) : 273(L) x 95∅mm (오차범위 ±5%)

□ 무게 : 1,235g (오차범위 ±5%)

□ 조명 : CREE White LED x 4

□ 밝기 별 사용시간 및 조사거리 (오차범위 ±5%) :

모드	밝기	사용시간	최대 조사거리
Boost	11600 루멘	3시간	525미터
High	5000 루멘	4시간	315미터
Medium	1500 루멘	7시간	178미터
Low	600 루멘	15시간	154미터
Eco	180 루멘	54시간	62미터

□ 충전시간 : 9시간 (오차범위 ±5%)

□ 배터리 : 7.4V/7800mAh

□ 방수 : IP67

구  성

□ 탐조등, 어깨끈, 충전용 배터리, 충전기,

기  타

□ 납품 시 사용설명서 제출조건(한글사용 설명서 첨부)

□ 납품 시, KC 인증서 제출 조건

□ 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출