품  명

라이프 가드

용  도

구조 상황 시 다목적으로 사용될 수 있는 장비

특  징

□ 최대 200 lume 밝기 및 최대 5m의 조사거리

□ 윈도우 브레이커 및 벨트 커터를 사용하여, 차량 사고 시 신속히 요구조자 구조 가능

□ 본체 옆면에 자석이 있어 차량 및 철재구조물 등 적절한 위치에 부착하여 사용 가능

□ 버튼 하나로 총 3단계의 조명 모드 컨트롤 가능

제  원

□ 크기(mm) : 158.5(L) x 47.3(W) mm (오차범위 ±5%)

□ 무게 : 130g (배터리포함) (오차범위 ±5%)

□ 배터리 : AAA 배터리 x 3

□ 사용시간 (출력 lumen 당 사용시간 - 오차범위 ±5%) :

모드	밝기	사용시간
Floodlight	200루멘	2시간 30분
Torghlight	70루멘	3시간

구  성

□ 조명등 본체

기  타

□ 납품 시, 제작사 또는 국내 공식대리점의 사후관리증명서 제출

□ 납품 시 사용설명서 제출조건(한글사용 설명서 첨부)